تعهدنامه
اینجانب/این شرکت..............به شماره ملی/شناسه ملی............، متقاضی احداث نیروگاه  خورشیدی در اراضی واقع در فرودگاه اردبیل / مجاورت فرودگاه اردبیل ، بدین وسیله ملتزم به رعایت و اجرای کلیه شرایط و تعهدات مندرج در این تعهدنامه می گردم .
این تعهدنامه با علم و اطلاع کامل از مفاد آن صادر گردیده و برای اینجانب/این شرکت لازم الاجرا می باشد.
ماده1- موضوع پروژه:
متعهد اعلام و اقرار می نماید که قصد احداث و بهره برداری از نیروگاه خورشیدی با مشخصات زیر را دارد که موضوع این تعهدنامه می باشد:
محل اجرای پروژه:
نوع پروژه: احداث نیروگاه خورشیدی 
ظرفیت تقریبی نیروگاه:..... مگاوات
فاصله تقریبی از فرودگاه:...............کیلومتر
مختصات دقیق جغرافیایی(UTM) محل نصب پنل ها:
نوع پنل /سازه:
ارتفاع سازه ها و زاویه نصب تقریبی:
وضعیت مالکیت/بهره برداری:مالک □ / بهره بردار □ / سرمایه گذار □ / EPC □ (در صورت تعدد، مشخص شود)
ماده 2-محدوده حفاظتی و شمول تعهد:
2-1- منظور از محدوده حفاظتی فرودگاه کلیه اراضی،تأسیسات و فضاهایی است که به موجب ضوابط ملی و بین المللی هوانوردی(برابرمتن نشریه233 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)، مقررات سازمان هواپیمایی کشوری،ضوابط سطوح محدودکننده موانع و الزامات ایمنی عملیات پروازی،درحوزه تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم فرودگاه می گیرند.
(OLS: Obstacle Limitation Surfaces)
2-2-متعهد به موجب این سند مسئولیت های حقوقی،فنی و عملیاتی ناشی از احداث و بهره بردای از نیروگاه/ پنل های خورشیدی در مجاورت فرودگاه و التزام به رفع هرگونه مخاطره پروازی (اعم از GLINT&GLARE)رامی پذیرد.
ماده 3- تعاریف:
خیرگی / بازتاب (Glare & glint) : هرگونه بازتاب نور خورشید از پنل ها/ سازه ها/ تجهیزات پروژه که موجب مزاحمت دید، کاهش توان تشخیص، ایجاد after-image یا هراثر مؤثر بر ایمنی عملیات پروازی گردد.
3-1-مرجع اعلام مخاطره: دفتر ایمنی و تطابق مقررات عملیاتی / مدیریت فرودگاه مربوطه/ خلبان/ پرسنل برج مراقبت پرواز/ و یا............
ماده4- تعهد به ارائه تاییدیه فنی :
4-1 -متعهد ملزم است پیش از شروع عملیات اجرایی، نسبت به تهیه و ارائه گزارش ارزیابی مخاطرات خیرگی که توسط مراجع ذیصلاح فنی تهیه شده، جهت تطبیق با کریدورهای نشست و برخاست (Runway Strips) به واحد مراقبت پرواز و ایمنی فرودگاه ارائه نماید و نتایج و اقدامات کنترلی پیشنهادی را در طراحی لحاظ نماید.
2-2) متعهد می پذیرد هرگونه تغییر در نوع پنل،پوشش سطح،ارتفاع سازه،زاویه نصب  که می تواند بر خیرگی مؤثر باشد،باید قبل از اجرا به مرجع اعلام مخاطره اطلاع دهد و حسب مورد، ارزیابی مجدد انجام شود.
ماده5 - تعهد به اصلاح،تغییر زاویه،جمع آوری یا جابجایی (پس از احداث/حین بهره برداری):
5-1)چنانچه در هر مرحله از بهره برداری، براساس هریک از موارد زیر اعلام / احراز شود:
● گزارش خلبان (ثبت شده در نظام گزارش دهی ایمنی/ گزارش رسمی فرودگاه/ATC، یا .................
● بررسی کارشناسی/ بازدید میدانی یا
●اعلام دفتر ایمنی و تطابق مقررات عملیاتی / اداره کل فرودگاههای استان اردبیل
متعهد مکلف است مطابق اعلام مرجع، ظرف مدت حداکثر( مثلا 48 ساعت) اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهد.
5-2) اقدامات اصلاحی می تواند شامل (نه محدود به)   موارد زیر باشد:
●تغییر زاویه پنل ها و تنظیمات استراکچر
● تغییر آرایش مزرعه خورشیدی یا جمع آوری بخشی از پنل ها
● نصب تجهیزات/ پوشش های کاهنده بازتاب
● جابجائی جزیی یا کلی تجهیزات / سایت
●توقف موقت بهره برداری از بخش یا کل نیروگاه تا رفع مخاطره
5-3) در مواردی که مرجع اعلام مخاطره، وضعیت را فوری / اضطراری تشخیص دهد، متعهد می پذیرد اقدامات کاهش ریسک فوری ( از جمله خاموشی/خارج کردن رشته های مؤثر یا توقف موقت) را بلافاصله اجرا کند،حتی اگر بررسی تکمیلی در حال انجام باشد.
ماده6-مسئولیت مدنی ،اداری و کیفری:
متعهد اقرار می نماید شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران/ فرودگاه مربوطه درخصوص قصور،سهل انگاری،عدم رعایت موازین فنی و اجرایی فاقد مسئولیت بوده و کلیه مسئولیت ها و تبعات مترتب بر آن بر عهده وی مستقر و منتقل می گردد.
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